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1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为新疆生产建设兵团第一师辖区内流通领域和生产领域。

抽查产品为塑胶玩具、定配眼镜、婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、安抚奶嘴、塑料一次性餐饮具、食品用塑料包装容器工具等制品、中小学生校服。

1.2 抽样方法、基数及数量

随机数使用随机数表等方法产生。

所抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。
表1 抽取样品数量

	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	塑胶玩具
	3个
	2个
	1个

	定配眼镜
	1副
	1副
	无需备样

	婴儿纸尿裤 
	4包
	3包
	1包

	成人纸尿裤 
	4包
	3包
	1包

	安抚奶嘴
	3个 
	2个
	1个

	塑料一次性餐饮具
	盒、碗、杯：40个；勺：80个
	盒、碗、杯：30个；勺：60个
	盒、碗、杯：10个；勺：20个

	塑料材质食品相关产品
	食品用塑料包装容器工具等制品 
	PET瓶、PE瓶、PC瓶、油壶等
	V（容积）＜1000mL，40个；

V≥1000 mL，20个
	V（容积）＜1000mL，20个；

V≥1000 mL，10个
	V（容积）＜1000mL，20个；

V≥1000 mL，10个

	
	
	瓶坯
	60个
	40个
	20个

	中小学生校服
	4件/条
	2件/条
	2件/条

	注：抽样数量如不满足检验用数量，可适当增加抽样数量。


2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表8。

表2 塑胶玩具 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	材料
	GB 6675.2-2014

	2
	小零件（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	3
	小球（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	4
	毛球（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	5
	边缘（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	6
	尖端（正常使用）
	GB 6675.2-2014

	7
	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的6种增塑剂
	GB/T 22048-2022


表3 定配眼镜 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	顶焦度
	GB 45184-2024

	2
	柱镜轴位方向偏差
	GB 45185-2024

	3
	中心点位置
	GB 45185-2024

	4
	镜片厚度
	GB/T 13511.1-2025

	5
	装配质量
	GB/T 10810.1-2025


表4 食品接触用塑料材料及制品（PET瓶、PE瓶、PC瓶、油壶、瓶坯等） 

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7—2023

	2
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 31604.2—2016 

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016 

	5
	脱色试验（限添加了着色剂的产品）
	GB 31604.7—2023

	6
	锑迁移量（仅对PET材质）
	GB 31604.41-2016

	7
	乙二醇迁移量（仅对PET材质）
	GB 31604.44-2016

	8
	对苯二甲酸（仅对PET材质）
	GB 31604.21-2025

	注：1.高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。


表5  塑料一次性餐饮具 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	负重性能（适用于餐盒、碗、杯）
	GB/T 18006.1-2009

GB/T 18006.1-2025

	2
	耐温性能（耐热水）（适用于盒、杯、碗）
	GB/T 18006.1-2009

GB/T 18006.1-2025

	3
	重金属（以Pb计）
	GB 31604.9—2016 

	4
	总迁移量
	GB 31604.8—2021

	5
	脱色试验（限添加了着色剂的产品）
	GB 31604.7—2023


表6  安抚奶嘴
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量
	GB/T 22048-2022


表7 纸尿裤（片、垫） 
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移性荧光物质
	GB/T 28004.1-2021

GB/T 28004.2-2021

	2
	甲醛含量
	GB/T 34448-2017

	3
	外观
	GB/T 28004.1-2021

GB/T 28004.2-2021

	4
	pH值
	GB/T 28004.1-2021

GB/T 28004.2-2021

	5
	渗透性能
	GB/T 28004.1-2021

GB/T 28004.2-2021

	6
	条质量偏差
	GB/T 28004.1-2021

	7
	邻苯二甲酸酯含量
	GB/T 37860-2019


表8 学生校服

	序号
	检验项目
	检验方法标准

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1-2009

	2
	pH值
	GB/T 7573-2009

	3
	可分解致癌芳香胺染料
	GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009

	4
	纤维含量
	FZ/T 01057.1—2007

FZ/T 01057.2-2007 

FZ/T 01057.3-2007 

FZ/T 01057.4-2007 

GB/T 2910.1-2009 

GB/T 2910.2-2009 

GB/T 2910.3-2009 

GB/T 2910.4-2022

GB/T 2910.6-2009 

GB/T 2910.7-2009 

GB/T 2910.8-2009 

GB/T 2910.11-2009 

GB/T 2910.11-2024 

GB/T 2910.12-2023 

GB/T 2910.18-2009 

GB/T 2910.20-2009 

GB/T 2910.22-2009 

GB/T 2910.101-2009 

 GB/T 38015-2019 

FZ/T 01026-2017 

FZ/T 01101-2008 

FZ/T 30003-2009
FZ/T 30003-2024 


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1 依据标准

GB 6675.1-2014 玩具安全第1部分:基本规范

GB 6675.1-2025 玩具安全第1部分:基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全  第2部分：机械与物理性能

GB 10810.1-2005眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片

GB 13511.1-2011配装眼镜 第1部分:单光和多焦点

GB 13511.1-2025 配装眼镜 第1部分:单焦和多焦定配眼镜

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 18006.1-2025 塑料一次性餐饮具通用技术要求  

GB/T 28004.1-2021 纸尿裤 第1部分：婴儿纸尿裤

GB/T 28004.2-2021 纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤

GB/T 31888-2015 中小学生校服

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范
GB 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


















