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质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽查产品为烟花爆竹。
抽样领域为流通领域。

1.2 抽样方法、基数及数量

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

检验样品数量按表1、表2和表3的规定执行，同时抽取同等数量的备用样品。

表1 结鞭爆竹抽样样本量

	批量范围

N（挂、卷）
	样本量n （挂、卷）

	
	≤50个/（挂、卷）
	51~500个/（挂、卷）
	501~2000个/（挂、卷）
	＞2000个/（挂、卷）

	≤500 
	8
	6
	5
	4

	501~2000
	10
	8
	6
	4

	2001~5000
	13
	10
	8
	5

	≥5001
	13
	12
	10
	6


表2 组合烟花抽样样本量

	批量范围
N（个）
	样本量 n /个

	
	单个样品组合发数（发/个）

	
	≤20 
	21～50
	＞50

	
	单筒内径/mm

	
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30
	＞30
	≤30

	≤500
	5
	6
	4
	5
	4
	4

	501~2000
	6
	7
	5
	6
	4
	5

	2001~5000
	7
	8
	6
	7
	5
	6

	≥5001
	9
	10
	8
	9
	7
	8

	注：当运输包装和销售包装等同时，最大抽样基数为5000。


表3 其他产品抽样样本量

	批量范围N
	≤500
	501~2000
	2001~5000
	≥5001

	样本量n
	5
	8
	10
	13


2 检验依据
表4 组合烟花（GB 19593—2015）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	部件
	引燃装置
	引火线
	GB 10631—2013

	2
	
	
	引火线牢固性
	GB 10631—2013

	3
	
	
	引燃时间
	GB 10631—2013

	4
	药种
	GB/T 21242—2019

	5
	药量
	GB 19593—2015

	6
	燃放性能
	GB 19593—2015

	注： 
1. 部件要求的检验项目为GB10631—2013中5.4.2.1、5.4.2.4及GB19593—2015中5.3.2；
2. 药种要求的检验项目为GB10631—2013中5.6.1.1；
3. 药量要求的检验项目为GB10631—2013中5.6.2.2（不检验开包药药量）；
4. 燃放性能要求的检验项目为GB19593—2015中5.7.5、5.7.6。


表5 烟花爆竹（除组合烟花外）（GB 10631—2013） 

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	部件
	引燃装置
	引火线
	GB 10631—2013

	2
	
	
	引火线牢固性
	GB 10631—2013

	3
	
	
	引燃时间
	GB 10631—2013

	4
	药种
	GB/T 21242—2019

	5
	药量
	GB 10631—2013

	6
	燃放性能
	GB 10631—2013

	注：
1. 部件要求的检验项目为GB10631—2013中5.4.1、5.4.2.1、5.4.2.3、5.4.2.4、5.4.2.6；
2. 药种要求的检验项目为GB10631—2013中5.6.1.1；
3. 药量要求的检验项目为GB10631—2013中5.6.2.2。
4. 燃放性能要求的检验项目为GB10631—2013中5.7.8、5.7.9、5.7.10、5.7.11、5.7.12、5.7.14。


表6  烟花爆竹（GB 10631—2025）

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	部件
	引燃装置
	GB/T 41644—2022

	2
	
	手持部位
	GB/T 41644—2022

	3
	药种
	GB/T 21242—2019

	4
	药量
	GB/T 41644—2022

	5
	燃放性能
	GB/T 41644—2022

	注：1.部件要求的检验项目为GB 10631—2025中6.1.4.2、6.1.4.3中a）、b）、c）、d）；

2.药种要求的检验项目为GB 10631—2025中6.1.7.1中a）；

3.药量要求的检验项目为GB 10631—2025中6.1.7.2中a）；

4.燃放性能要求的检验项目为GB 10631—2025中6.1.8.6、6.1.8.7、6.1.8.11、6.1.8.13、6.1.8.15。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 10631—2013 烟花爆竹 安全与质量（生产日期在2026年4月30日（含）以前）
GB 19593—2015 烟花爆竹 组合烟花（生产日期在2026年4月30日（含）以前）
GB 10631—2025 烟花爆竹 安全与质量（生产日期在2026年5月1日（含）以后）

GB/T 10632—2026 烟花爆竹 抽样检查规则
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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