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1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将所采样品置于洁净干燥的容器中,迅速混匀。分取固体样品1000 g，分别分装于2个洁净、干燥的容器瓶中，1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。
2 检验依据

表1  复合肥料

	序号
	检验项目
	检验方法

	
	总养分(N+P2O5+K2O)
	GB/T 15063-2020

	
	总氮(N)
	GB/T 8572-2010

	
	有效磷(P2O5)
	GB/T 15063-2020、GB/T 8573-2017

	
	氧化钾(K2O)
	GB/T 8574-2024

	
	水分（H2O）
	GB/T 8576-2010

	
	粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)
	GB/T 24891-2010

	
	氯离子
	GB/T 15063-2020、GB/T 24890-2010

	
	缩二脲
	GB/T 22924-2024


表2  掺混肥料（BB肥）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总养分(N+P2O5+K2O)
	GB/T 21633-2020

	2 
	总氮(N)
	GB/T 8572-2010

	3
	有效磷(P2O5)
	GB/T 15063-2020、GB/T 8573-2017

	4
	氧化钾(K2O)
	GB/T 8574-2024

	5
	水分（H2O）
	GB/T 8576-2010

	6
	粒度(2.00mm~4.75mm)
	GB/T 24891-2010

	7
	氯离子
	GB/T 24890-2010、NY/T 1117-2010

	8
	缩二脲
	GB/T 22924-2024


表3 有机无机复混肥料

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总养分（N+P2O5+K2O）含量
	GB/T 18877—2020

	2
	总氮（N）含量
	GB/T 17767.1—2008

	3
	有效五氧化二磷（P2O5）含量
	GB/T 15063-2020、 GB/T 8573-2017

	4
	总氧化钾（K2O）含量
	GB/T 17767.3—2010

	5
	水分（H2O）
	GB/T 8576-2010

	6
	粒度（1.00mm~4.75mm或3.35~5.60mm）
	GB/T 24891—2010

	7
	氯离子含量
	GB/T 24890-2010、NY/T 1117-2010

	8
	缩二脲
	GB/T 22924—2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15063-2020     复合肥料

GB/T 21633-2020     掺混肥料（BB肥）

GB/T 18877-2020     有机无机复混肥料 
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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