








师市环审〔2026〕45号

关于阿拉尔市顺星农业科技中心十万头生猪
绿色种养循环建设项目（一期）环境影响
报告书的批复

阿拉尔市顺星农业科技中心：
你单位报送的《关于送审阿拉尔市顺星农业科技中心十万头生猪绿色种养循环建设项目（一期）环境影响报告书的请示》及《阿拉尔市顺星农业科技中心十万头生猪绿色种养循环建设项目（一期）建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于八团十一连，占地面积81.5361公顷。项目区四周均为未利用地。厂址中心地理坐标为东经80°58′48.632″，北纬40°39′12.582″。项目建设内容为公猪舍、配怀舍、分娩舍、后备舍、保育舍及育肥舍各1栋、1台3t/h的生物质锅炉以及配套相关设施。项目建成后年出栏生猪30000头，项目总投资3000万元，其中环保投资260万元，占总投资的8.7%。
二、根据兵团环境工程评估中心对《报告书》的技术评估意见（兵环评估〔2026〕61号）及爱建信达工程咨询有限公司编制的《报告书》评价结论，该项目属于畜牧业，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。
（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为生物质锅炉烟气；猪舍及粪污处理过程中产生的恶臭气体。生物质锅炉采用低氮燃烧技术+布袋除尘器处理，废气中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、烟气黑度排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放限值要求后，通过1根15米高的排气筒（DA001）排放。
通过采取全漏缝地板，加强猪舍通风，定期清理至粪污暂存池；在厂区设置绿化隔离带；对猪舍、粪污处理区域定期喷洒除臭液；粪污处理设施加盖密闭。确保厂界硫化氢、氨无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建二级标准要求；臭气浓度无组织排放满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准限值要求。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为猪尿、猪舍冲洗废水、软水制备废水以及工作人员产生的生活污水。软水制备废水用于厂内洒水降尘；猪尿、猪舍冲洗废水及生活污水排至粪污处理系统进行固液分离后，采用“粪渣外售/粪水厌氧消化”工艺处理，产生沼液用于周边施肥、沼气经封闭式火炬充分燃烧、粪渣外售制造有机肥。全厂废水不外排。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为生产设备产生的机械噪声及猪叫声。通过选择先进可靠的低噪声设备，所有产噪设备均设置单独基础或减振措施；强噪声设备置于室内，并采用隔声、吸声材料制作门窗、砌体等措施；确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期产生的固废主要为猪粪、病死猪及产犊分娩物、动物防疫废弃物、粪渣、沼液等农业固体废物；废脱硫剂、废离子交换树脂、炉渣、除尘灰等一般固体废物以及生活垃圾。猪粪暂存于粪污暂存池，每月清理并进行固液分离，粪渣外售至有机肥厂；沼液暂存至沼液贮存池，冬天储存，夏天用于周边施肥，还田利用须符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表1固体畜禽粪便堆肥处理卫生学要求和《畜禽粪肥还田技术规范》（GB/T25246-2025）表1畜禽粪肥卫生学指标要求；病死猪及产犊分娩物进行安全深埋，填埋井须按照《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）要求建设和管理；动物防疫废弃物采用周转箱分类收集，暂存于厂区10平方米动物防疫废弃物贮存库内，定期委托有资质的危险废物经营单位进行无害化处理。动物防疫废弃物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和管理。炉渣、除尘灰暂存后定期外售综合利用；废脱硫剂由厂家回收；废离子交换树脂及生活垃圾交由环卫部门处理。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗区包括动物防疫废弃物贮存库、安全填埋井、粪污暂存池、厌氧发酵池。动物防疫废弃物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求执行，其余重点防渗区的防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0米，防渗系数K≤1×10-7厘米/秒”；一般防渗区包括猪舍，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，防渗系数K≤1×10-7厘米/秒”；其余部位为简单防渗区，仅进行地面硬化。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告书》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。
七、农业农村局根据《第一师阿拉尔市有关部门生态环境保护责任清单》内容要求，对该项目进行监督管理，八团塔门镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。
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第一师阿拉尔市生态环境局
2026年7月24日













抄送：农业农村局，八团塔门镇，生态环境保护综合行政执法支队，爱建信达工程咨询有限公司。
第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年7月31日印发
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