








师市环审〔2026〕46号

关于阿拉尔市恒泰包装设备有限责任公司年产100万只钢桶项目环境影响报告表的批复

阿拉尔市恒泰包装设备有限责任公司：
你单位报送的《关于送审阿拉尔市恒泰包装设备有限责任公司年产100万只钢桶项目环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市恒泰包装设备有限责任公司年产100万只钢桶项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于阿拉尔市五团沙河镇西侧，项目区东侧隔道路为锅炉房、南侧隔道路为耕地、西侧相邻为联塑管道厂，北侧隔道路为公租房小区，中心地理坐标为东经80°46′31.195″，北纬41°22′21.141″。项目占地面积22520m2，建设内容为2栋生产车间、业务用房以及配套生产辅助设施，建成后年产100万只钢桶。生产工艺为开平板→卷圆缝焊→扳边→波纹→封口→高频除油→喷漆→烘干→成品。项目总投资2000万元，其中环保投资53万元，占总投资的2.65%。
二、根据乌鲁木齐亨源祥通工程技术咨询有限公司编制的《报告表》评价结论及专家对项目的评价意见，该项目为集装箱及金属包装容器制造项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从生态环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。
（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为焊接烟尘、除油废气、喷漆废气及烘干废气。项目除油房、喷漆房及烘干房均密闭，运行中持续负压集气，喷漆废气经水幕机预处理后与除油废气和烘干废气一同进入“玻璃丝绵-G4过滤袋除尘装置”+活性炭吸附脱附-RCO蓄热式催化燃烧装置处理，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值要求后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放。
通过采取焊接工段设置焊烟净化器，焊接车间、除油、喷漆及烘干房密闭等措施，确保无组织排放废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及非甲烷总烃须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2企业边界限值要求，厂区内非甲烷总烃须《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1限值要求。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期水幕机喷淋废水设置沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级排放标准后，通过市政污水管网排入五团生活污水处理厂。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为生产线设备、配套风机、泵机、空压机及其他生产辅助设备运行噪声。通过选用低噪音设备，优化选型，从源头上进行噪声防治；对风机采用消声弯头进行消声处理；在设备底座设置减振基础；加强设备的维护保养，使设备运转正常，避免设备故障引起的突发噪声等措施，确保厂界四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区限值要求。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固体废物主要为废活性炭、废催化剂、废机油及废机油桶、废含油劳保用品等危险废物；废边角料、水性漆漆渣、水幕机沉淀池底泥、废水性漆包装桶、废过滤材料（废丝绵及过滤袋）等一般固体废物和生活垃圾。废活性炭、废催化剂、废机油及废机油桶、废含油抹布等劳保用品分类分区暂存于厂区危险废物贮存点内，定期委托有资质的单位处置，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设和管理危险废物贮存点。废边角料由设备自带储仓收集后定期外售，水性漆漆渣、水幕机沉淀池底泥、废吸附材料和废水性漆桶暂存于一般固废暂存区，委托专业固废处置机构处置或回收利用；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门定期清运。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。危险废物贮存点为重点防渗区，防渗须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；一般防渗区为生产车间、化粪池，防渗等级为等效粘土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒；其余地面为简单防渗区，采取一般地面硬化的措施。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。
[bookmark: _GoBack]七、五团沙河镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。


第一师阿拉尔市生态环境局
2026年7月24日






















抄送：五团沙河镇，生态环境保护综合行政执法支队，乌鲁木齐亨源祥通工程技术咨询
有限公司
第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年7月31日印发
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