








师市环审〔2026〕47号

关于阿拉尔市丰沃农林科技有限公司农田残膜回收加工建设项目环境影响报告书的批复

阿拉尔市丰沃农林科技有限公司：
你单位报送的《关于送审阿拉尔市丰沃农林科技有限公司农田残膜回收加工建设项目环境影响报告书的请示》及《阿拉尔市丰沃农林科技有限公司农田残膜回收加工建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于七团6连G580国道右侧通车公路南侧，用地性质为工业用地，占地面积为23547.46m2。项目区中心地理位置坐标为东经80°37′34.845″，北纬40°35′39.334″。该项目建设内容为生产车间（设置3条再生造粒生产线、8条滴灌带生产线、2条水带生产线、12条地膜生产线、2条PVC管生产线）、仓储库房、倒班宿舍楼及配套附属设施。建成后年产塑料制品1.5万吨（其中滴灌带3000吨、地膜10000吨、水带1000吨、PVC管1000吨）。项目总投资为4000万元，其中环保投资143.3万元，占总投资的3.58％。
二、根据阿克苏律天环保工程有限公司编制的《报告书》评价结论及兵团环境工程评估中心出具的技术评估意见（兵团评估〔2026〕60号），该项目属于橡胶和塑料制品业项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。
（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为聚乙烯再生颗粒生产线熔融和挤出工序废气，滴灌带、水带生产线混料、挤出工序废气，地膜生产线配料、吹塑成型工序废气，PVC管生产线混料、挤出工序废气、卸车及物料堆存粉尘和食堂油烟。聚乙烯再生颗粒生产线熔融和挤出工序废气采用“负压收集+两级活性炭装置”处理后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放；滴灌带、水带生产线混料、挤出工序废气，采用“负压收集+布袋除尘+活性炭吸附-脱附+蓄热式催化燃烧（RCO）组合处理装置”处理后，通过1根15米高排气筒排放（DA002）；地膜生产线混料、吹塑成型工序废气，采用“负压收集+布袋除尘+活性炭吸附-脱附+蓄热式催化燃烧（RCO）组合处理装置”处理后，通过1根15米高排气筒排放（DA003）；PVC管生产线混料、挤塑工序废气，采用“碱液喷淋+除湿装置+两级活性炭装置”废气处理设施处理后，通过1根15米高排气筒排放（DA004）。废气中非甲烷总烃、颗粒物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表4浓度限值要求，氯化氢、氯乙烯排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求，臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。食堂油烟经过油烟净化装置处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度限值要求后，通过专用烟道引至食堂房顶高空排放。
通过采用全封闭生产车间，加强原料投加过程的管理，降低落料高度，聚乙烯再生颗粒生产线粉碎采用湿法破碎，减少粉尘的逸散；原料、产品均袋装存储在密闭仓库，并保持仓库通风、干燥；厂内物料采用新能源或“国四”及以上排放标准（优先采用新能源）车辆转运，采取密闭或苫盖，减少扬尘污染等措施，确保厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015（含2024年修改单））表9企业边界大气污染物浓度限值要求，厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs特别排放限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准要求。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是原料清洗废水、冷却循环水、破碎喷淋用水、食堂废水和生活污水。经三级沉淀池沉淀后的原料清洗废水和冷却循环水、破碎喷淋用水循环使用，不外排；食堂废水经油水分离器处理后同生活污水一并排入化粪池，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求后，定期拉运至七团污水处理厂处理，待污水管网建成后经市政管网排至七团污水处理厂。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为风机、挤出机等设备在运行时产生噪声。通过选用先进可靠的低噪声设备，设备底座或基础加装减振装置；确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固体废物主要为废活性炭、废催化剂、碱液喷淋系统中和污泥、废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及手套、废碱液等危险废物；分拣废物、清洗污泥、不合格产品等一般固体废物和生活垃圾。各类危险废物分区暂存于厂区危险废物贮存库内，定期委托有资质的单位处置，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设和管理危险废物贮存库。分拣废物、清洗污泥（含水率≤60%）收集后交由环卫部门统一清运至七团生活垃圾填埋场处置；不合格产品回用于生产线；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。危险废物贮存库、事故水池为重点防渗区，防渗须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；一般防渗区为厂房、化粪池、循环水池（冷却工序），防渗等级为等效粘土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒；其余地面为简单防渗区，采取一般地面硬化的措施。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告书》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。
七、七团玛滩镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
[bookmark: _GoBack]如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。


第一师阿拉尔市生态环境局
2026年7月24日








抄送：七团玛滩镇，生态环境保护综合行政执法支队，阿克苏律天环保工程有限公司
第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年7月31日印发
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