








师市环审〔2026〕48号

关于阿拉尔市言溪塑业有限公司塑料制品项目环境影响报告书的批复

阿拉尔市言溪塑业有限公司：
你单位报送的《关于送审阿拉尔市言溪塑业有限公司塑料制品项目环境影响报告书的请示》及《阿拉尔市言溪塑业有限公司塑料制品项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于十二团29连，用地性质为工业用地，占地面积为8014m2。项目区中心地理位置坐标为东经81°24′51.997″，北纬40°33′53.123″。该项目建设内容为一期建设1条再生颗粒生产线；二期建设滴灌带生产线5条，水带生产线1条；该项目建成后年回收废滴灌带5000吨，年产再生颗粒4989.67吨，滴灌带4000吨、水带500吨。项目总投资1200万元，其中环保投资113万元，占总投资的9.42%。
二、根据新疆泰驰环保科技有限公司编制的《报告书》评价结论及兵团环境工程评估中心出具的技术评估意见（兵环评估〔2026〕55号），该项目属于橡胶和塑料制品业项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。
（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为熔融造粒工序废气，滴灌带、水带生产线各工序废气。
熔融造粒工序产生的废气经“负压收集+布袋除尘器+活性炭吸附脱附+RCO蓄热式催化燃烧装置”处理后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放。滴灌带、水带生产线各工序产生的废气经“负压收集+布袋除尘器+活性炭吸附脱附+RCO蓄热式催化燃烧装置”处理后，通过1根15米高排气筒（DA002）排放。废气中非甲烷总烃、颗粒物排放均须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表4排放限值要求；臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求。
通过采取各生产车间全封闭设计；废旧塑料堆放在半封闭的原料堆场；破碎采用湿法破碎；厂区加强绿化等措施。确保厂内非甲烷总烃无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值要求；厂界颗粒物及非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》含2024年修改单（GB31572-2015）表9排放限值要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界二级排放限值要求。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是清洗废水、冷却水和生活污水。清洗废水经三级沉淀池沉淀后循环利用；冷却水经循环冷却系统处理后循环使用；生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及十二团生活污水处理厂纳管要求后，由吸污车定期拉运至阿拉尔市十二团生活污水处理厂处理。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为破碎机、造粒机、切粒机、水泵、风机、空压机等设备在运行时产生的噪声。通过选用低噪声机械，安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接、设置围护等措施，定期维护设备，厂区种植绿化隔离带等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固体废物主要为废催化剂、废活性炭、废润滑油、废润滑油包装桶等危险废物；堆场分拣杂质、沉淀池底泥、布袋除尘器收尘灰、废滤网、不合格产品及边角料、废布袋等一般固体废物和生活垃圾。
各类危险废物分类分区暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的危险废物经营单位处置。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设和管理危险废物贮存库。堆场分拣杂质收集后暂存在一般固体废物暂存间，定期委托环卫部门清运处置；沉淀池底泥待生产季结束后统一清掏，经自然干化后与布袋除尘器收尘灰清运至阿拉尔市固体废物填埋场；废滤网暂存一般固体废物暂存间，定期外售废品收购站；不合格产品及边角料回用于造粒生产工序；废布袋由厂家直接带走，不在项目区贮存。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处理。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目厂区划分重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。危险废物贮存点为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设；一般防渗区为一般固体废物暂存间、造粒车间、塑料制品生产车间、沉淀池、化粪池，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒”；其余生活办公区及非生产区硬化部位为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告书》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。
七、十二团塔南镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。
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抄送：十二团塔南镇 ，生态环境保护综合行政执法支队，新疆泰驰环保科技有限公司
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