







师市环审〔2026〕49号

关于新疆新域嘉华保温材料有限公司建筑保温材料项目环境影响报告表的批复

新疆新域嘉华保温材料有限公司：
你单位报送的《关于送审新疆新域嘉华保温材料有限公司建筑保温材料项目环境影响报告表的请示》及《新疆新域嘉华保温材料有限公司建筑保温材料项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区，项目区东侧为阿拉尔市伟泰新型建材有限责任公司、南侧为新疆新聚丰特种纱业有限公司、西侧为九团三连、北侧为阿拉尔市杨宁立万新旧货经营部。项目总占地面积为7635平方米，中心地理位置坐标为东经81°14′35.612″，北纬40°34′29.157″。该项目已于2022年4月建成，建设内容为1条苯板生产线、1条免拆一体板生产线及其配套设施，年产苯板500吨，免拆一体板20000平方米。项目总投资1500万元，其中环保投资43.5万元，占总投资的2.9%。
二、根据成都新环众科检测技术有限公司编制的《报告表》评价结论和专家对项目的评价意见，该项目属于橡胶和塑料制品业、非金属矿物制品业项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。
三、你单位在项目运营过程中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为苯板生产线发泡废气、水泥仓呼吸粉尘、砂子上料粉尘、干搅拌粉尘及切割粉尘。苯板生产线发泡废气由集气罩收集后，经三级活性炭（TA001）吸附处理，废气中非甲烷总烃须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）中表4标准后，通过一根15米高排气筒（DA001）排放。免拆一体板生产线水泥仓粉尘通过密闭管道收集，砂子上料粉尘、干搅拌粉尘及切割粉尘由集气罩收集，经布袋除尘设施处理，废气中颗粒物须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1标准限值要求后，通过一根15米高排气筒（DA002）排放。
苯板生产车间、免拆一体板生产车间通过采取保障废气治理设施稳定运行，加强车间通排风等措施，确保厂界无组织非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）（含2024年修改单）表9标准限值；厂界无组织颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表3标准限值；厂区内无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1标准限值。
（二）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为生活污水，生活污水须满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准要求后，经园区污水管网进入艾特克污水处理厂处理。
（三）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为切割机、发泡机、搅拌机等机械设备噪声。通过加强生产管理及绿化，优选设备，厂房隔声、基础减震，距离衰减等措施，确保噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准要求。
（四）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为废矿物油、废活性炭等危险废物，废原辅料包装袋、苯板边角料及不合格品、免拆一体板边角料及不合格品、除尘设施收集尘等一般固废和生活垃圾。废矿物油、废活性炭收集后分区暂存于危废贮存点，委托有资质的危险废物处置单位定期清运处理，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设和管理危险废物贮存点。废原辅料包装袋收集后定期外售给相关回收单位综合利用。苯板边角料及不合格品收集后回用于发泡工序。免拆一体板边角料及不合格品、除尘设施收集尘收集后回用于免拆一体板生产线。生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场。
（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。重点防渗区为危险废物贮存点，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行；一般防渗区为生产车间，等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数K≤1×10-7cm/s；简单防渗区为生活办公区、厂区地面、库房及其他地区，采取一般性的地面硬化措施。
（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收并公示。
五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求做好自行监测。
七、阿拉尔经济技术开发区按照《经济技术开发区管理条例》，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。


第一师阿拉尔市生态环境局
2026年7月24日
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抄送：阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队，成都新环众科检测技术有限公司。
第一师阿拉尔市生态环境局                2026年7月31日印发
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