







师市环审〔2026〕50号

关于新疆拓广新材料有限公司工程锚杆
项目环境影响报告表的批复

新疆拓广新材料有限公司：
你单位报送的《关于送审新疆拓广新材料有限公司工程锚杆项目环境影响报告表的请示》及《新疆拓广新材料有限公司工程锚杆项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区新兴产业片区，项目区东侧、南侧、北侧均为农田，西侧为园区纵西路，隔路为十一师应急支援保障基地。用地性质为工业用地，占地面积为20019平方米。项目区中心地理位置坐标为东经81°9′44.370″，北纬40°36′21.849″。项目建设内容为建设1座生产车间，1条年产1万吨工程锚杆生产线以及相关附属配套设施。项目生产工艺为钢材切割→钢管切割调直→中频加热炉加热缩径→加热退火→去皮、润滑→冷拔冷轧→加热、螺纹加工→成品。项目总投资为20000万元，其中环保投资100万元，占总投资的0.5%。
二、根据新疆水木清华环保咨询有限公司编制的《报告表》评价结论及专家意见，该项目属于金属制品业项目，在符合产业政策、选址符合《阿拉尔经济技术开发区总体规划（2024-2035）》《阿拉尔经济技术开发区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。
（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为调直、切割及去皮粉尘。通过在矫直机、去皮机及切割机上方各安装1套集气罩收集粉尘，收集后的粉尘经管道汇集到1套布袋除尘器处理，废气中颗粒物排放浓度须满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）中表2排放限值要求后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放。
通过采取厂区内道路硬化，定期洒水降尘，有效的抑制运输粉尘产生，车间全封闭，加强集气罩收集效率等措施，确保无组织排放废气中颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物周界外浓度最高点限值要求。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是冷却水、皂化润滑水、生活污水。冷却水经冷却循环水池处理后循环使用，不外排；皂化润滑用水在皂化池内循环使用，不外排；生活污水经园区污水管网排入阿拉尔市艾特克水务有限公司污水处理厂处置。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为生产设备运行噪声以及人员活动噪声。通过选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固体废物主要为废机油、废切削液等危险废物，不合格品、切头、铁屑、边角料、除尘灰等一般固体废物和生活垃圾。废机油及废切削液暂存于危废贮存点内，定期交于有资质单位处理；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。不合格品、铁屑、边角料、切头作为铸造配件原材料收集后综合利用；除尘灰作为建筑材料外售综合利用；生活垃圾进行分类收集后交由环卫部门处理。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目区划分为重点防渗区和简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。危废贮存点为重点防渗区，危废贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求；生产车间为一般防渗区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；其余区域进行简单防渗，采取一般性的地面硬化措施。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收并公示。
五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求做好自行监测。
七、阿拉尔经济技术开发区按照《经济技术开发区管理条例》，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。


第一师阿拉尔市生态环境局
2026年7月24日




































抄送：阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队，新疆水木清华环保咨询有限公司
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