
师市环审〔2026〕61号
关于新疆锦成纺织印染有限公司家纺面料及

配套印染一体化项目生态环境影响

报告书的批复
新疆锦成纺织印染有限公司：

你单位报送的《关于送审新疆锦成纺织印染有限公司家纺面料及配套印染一体化项目生态环境影响报告书的请示》及《新疆锦成纺织印染有限公司家纺面料及配套印染一体化项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区纺织服装产业片区，占地面积约为92103平方米，西侧为空地、南侧为梅园路、北侧为胜利大道、东侧为和煦路。项目区中心地理位置坐标为东经81°10′58.8792″，北纬40°34′54.291″。项目建设内容为1座印染车间、1座织造车间及内部配套的生产设备，危化品库房、办公用房等辅助工程，废气治理、污水处理等环保工程。该项目生产工艺分为纺织、印染（染整、印花）两个流程，纺织工艺为：原丝→加弹→整经→喷水织造→验布、整理；印染（染整、印花）工艺为：以织造车间坯布为原料（不足部分外购），通过染整、印花工艺制成涤纶梭织染色布、印花布等产品。项目建成后年产涤纶梭织染色布4500万米，涤纶梭织印花布4500万米（其中涂料印花2250万米，染料印花2250万米）。项目总投资26000万元，其中环保投资4163万元，占总投资的16.01%。
二、根据新疆兵团勘测设计院集团有限公司编制的《报告书》评价结论及兵团环境工程评估中心对《报告书》的技术评估意见（兵环评估〔2026〕67号），该项目属于纺织业项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。

三、你单位在项目建设和运行管理中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期废气主要有定型废气、印花（蒸化）废气、调浆废气、危险废物贮存库废气、加弹废气、污水处理站废气和磨毛粉尘。定型废气采用负压收集，经“水喷淋+碱喷淋+间接冷却+高压静电吸附除油装置”净化系统处理后，废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值后，通过3根20米高的排气筒（DA001-DA003）排放。印花（蒸化）废气采用负压密闭收集，经“次氯酸钠+碱喷淋”废气净化系统处理，废气中甲苯、二甲苯、非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值后，通过1根20米高排气筒（DA004）排放。调浆废气、危险废物贮存库废气分别采用负压收集，经“次氯酸钠+碱喷淋”废气净化系统处理，废气中非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值后，通过2根20米高排气筒（DA005、DA008）排放。加弹废气采用负压密闭收集，经“过滤+静电”装置处理后，废气中非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求后，通过1根20米高的排气筒（DA006）排放。

污水处理站废气采用1套“负压收集+生物除臭”废气净化系统处理，废气中臭气浓度、硫化氢、氨排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值要求后，通过1根20米排气筒（DA007）排放（其中臭气浓度排放满足15米高排气筒对应限值2000（无量纲）要求）。
通过采取全封闭车间，加强进料管理，助剂、染料采取密闭管道输送，固体物料投料采用负压投料器投料；选用与定型机等相配套的集气装置，提高集气效率；磨毛粉尘经布袋除尘器处理后排放；所有污水处理设施建于污水处理车间内，产生恶臭气体的污水处理构筑物加盖密闭，负压抽吸；污泥处理区定期喷洒除臭剂，脱水污泥、格栅渣等尽可能做到日产日清；厂内采用新能源叉车，厂外运输车辆优先采用新能源或国六排放的车辆；厂界四周加强绿化，设置绿化隔离防护带等措施后，确保厂界甲苯、二甲苯、颗粒物、非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求；厂内非甲烷总烃无组织排放须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新改扩建二级标准限值要求。

项目氮氧化物、非甲烷总烃排放量分别不超过11.793吨/年、34.372吨/年。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的纺织废水经厂区6000立方米/天纺织废水处理系统（格栅+隔油+混凝气浮+好氧生物+混凝气浮）处理，须满足《纺织染整生产用再生水水质》（FZ/T01107-2025）再生水水质标准限值、同时满足《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ 471-2020）中漂洗回用水水质标准限值后，95%用于织造车间供给喷水织机使用和印染工段回用于漂洗工艺、地面冲洗等。印花废水经厂区150立方米/天预处理系统（絮凝+气浮+过滤）处理后，同剩余5%纺织废水、染色废水、前处理废水、清洗废水、定型废气喷淋废水、车间设备地面冲洗水、制网废水、导带清洗废水、打样废水一同进入3000立方米/天印染废水及中水处理系统（混凝气浮+水解酸化+生物处理+MBR+RO）处理，出水水质须满足《纺织染整生产用再生水水质》（FZ/T01107-2025）表1生产用再生水水质要求和《纺织染整工业废水治理工程技术规范》（HJ471-2020）附录C漂洗回用水质限值要求后，回用于漂洗、废气喷淋、地面设备冲洗、制网、导带清洗等；中水处理系统排水、软水制备系统排水和生活污水一并满足《纺织工业水污染物排放标准》（GB4287-2026）表1间接排放标准、《印染废水排放标准（试行）》（DB65 4293-2020）表2间接排放限值（全盐量3000毫克/升）和阿拉尔经济技术开发区纺织印染环保综合处理污水处理厂纳管限值要求后，经园区污水管网输送至经开区印染污水处理厂进一步处理。水重复利用率须满足《印染行业规范条件（2023版）》相关要求，达到45%以上，中水回用率需满足《阿拉尔经济技术开发区总体规划（2024-2035 年）环境影响报告书》要求，达到50%以上。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为引风机、鼓风机、染色机、定型机、水泵、螺杆式空压机运行产生的噪声。通过选用先进可靠的低噪声设备，对高噪音设备安装减振垫、定期维护设备等措施，利用厂房墙体阻隔衰减，依托厂界绿化确保噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固体废物主要为废包装材料、定型废气治理设施废油、废膜、废机油、

废含油手套及抹布、废油桶、废溶剂、化验室废液、废试剂瓶、在线监测废液等危险废物；染色废料（碎布头、线头、废丝及不合格品等）、废外包装物、废布袋、纯水制备废膜、除尘系统收集的粉尘、废网及丝网等一般固体废物；污水处理站污泥及生活垃圾。各类危险废物分类分区暂存于危险废物贮存库内，定期委托有资质的单位利用处置。污水处理站污泥需按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）的相关要求进行固体废物属性鉴别，按鉴别结果采取相应处置措施，鉴别结果出具之前，严格按照危险废物进行管理。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设和管理危险废物贮存库。一般固体废物暂存于一般固体废物暂存间，定期外售给资源回收公司。生活垃圾由园区环卫部门统一进行处置。

（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头防控、分区防治、污染监控、应急响应的原则进行地下水污染防治。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗区为印染车间、污水处理系统全部构筑物、事故池、污水管沟、危化品库房、消防水池及泵房、一般工业固废暂存间、危险废物贮存库，其中危险废物贮存库参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求执行；其他重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0米，渗透系数K≤1×10-7厘米/秒；一般防渗区为纺织车间、配电室、场内道路，等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数K≤1×10-7厘米/秒；其余部分为简单防渗区，仅进行地面硬化。

建立地下水和土壤监测制度。在项目区上游、下游、厂内污水处理站下游各设置1个地下水环境影响跟踪监测点，厂区污水处理车间下游和织造车间下游各设置1个土壤监测点，加强管理和监测。落实地下水和土壤污染监控计划，制订地下水风险防范措施，一旦出现地下水污染，立即启动应急预案和应急措施，减少对地下水和土壤的不利环境影响。

（七）严格落实各项污染源和生态环境监测计划。按照《生态环境监测条例》《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）《排污单位自行监测技术指南 纺织印染工业》（HJ879-2017）《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ212-2025）的相关要求，定期开展自行监测，保存原始监测记录，定期向公众公布污染物排放监测结果。

按规定在厂区废水总排口安装流量计和废水污染物连续在线监测系统，在DA001-DA004、DA006排气筒口处安装废气在线监测设施，对非甲烷总烃开展在线监测，并与生态环境部门在线监测平台联网；在线监测数据不允许经工控机处理，须直接采集传输；中水处理系统废水排放口和厂区废水总排口均设置全盐量、六价铬监控点，定期开展自行监测；在危险废物贮存库等关键点安装高清视频监控设施。污染物排放自动监测、视频监控设施均与生态环境部门联网并验收。
（八）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告书》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发生态环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发生态环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发生态环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收并公示。

五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求做好自行监测。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《经济技术开发区管理条例》，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年9月10日
抄送：阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队，新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司
第一师阿拉尔市生态环境局                    2026年9月18日印发


