师市环审〔2026〕65号

关于阿探1井勘探项目生态环境影响

报告表的批复

新疆亚新煤层气勘探开发有限责任公司：

你单位报送的《关于送审阿探1井勘探项目生态环境影响

报告表的请示》及《阿探1井勘探项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
该项目位于10团12连，临时占地面积共49661平方米。建设内容为新建1口探井，井号为阿探1井。中心地理坐标为东经81°17'50.533"，北纬40°37'47.319"。井深9383m（斜深）/8612m（垂深），采用五开定向井井身结构，钻井周期245天，试油周期60天。本项目总投资21087万元，其中环保投资594万元，占总投资的2.82%。本项目环评仅适用于工程钻试期，钻试结束后即封井或转为开发井。纳入区块产能开发工程的，须另行组织生态环境影响评价。
二、根据新疆创青晨环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论及专家意见，该项目属于陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘措施、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目施工时产生的废气主要为施工扬尘、施工机械及车辆尾气、伴生气燃烧废气、采出液储存及装车过程废气。通过采取严格控制车速，加强机械和车辆的维护，易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物；定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护；加强采出液储罐管理、装卸采取密闭装载；加强柴油储罐的检修和维护；水基钻井岩屑暂存于罐中，及时转运等措施，确保施工场界扬尘须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求；伴生气燃烧废气及采出液储存及装车过程废气中的非甲烷总烃须满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求；伴生气燃烧废气中的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目施工时产生的废水为试油期废水（洗井废水和压裂返排液）和生活污水。试油期废水经专用储罐收集后委托新疆环大环保科技有限公司污水处理系统进行处理；生活污水依托租赁民房的生活污水管网排入十团生活污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目施工期产生的噪声主要为钻井液循环泵和压裂车等各类施工机械噪声。通过采取对高噪声设备进行隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转等措施，确保施工期施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。本项目固体废物主要为沾油废防渗材料、废润滑油、废润滑油桶、沾油废劳保用品、烧碱废包装袋等危险废物以及钻井岩屑等一般工业固体废物。各类危险废物分类分区暂存于危险废物贮存点内，定期委托有资质的单位利用处置。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设和管理危险废物贮存点。水基钻井岩屑委托固废处置单位处置。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。按照源头防控、分区防治、污染监控、应急响应的原则进行地下水污染防治。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗区为钻井井场油罐区、化工料区、加料区域、固井罐、井控管线、节流管汇、液气分离器、循环罐区、清洁化地浆罐、清洁化处理设备区、井控物资储备（重浆储备）、固体废弃物存放点、录井岩屑晾晒区、井口、发电房、泵房、废料区、放喷池（采取砖围墙遮挡）、放喷管线以及试油井场井口、发电房、危废贮存点、试油废水罐、采出液方罐、放喷管线、放喷罐，其中危险废物贮存点参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求执行；其他重点防渗区等效黏土防渗层Mb≥6.0米，渗透系数K≤1×10-7厘米/秒；一般防渗区为钻井井场远控房、钻具区、设备存放区、材料加工间、锅炉房（用电）、泥浆工程师房、地质录井、录井房区域，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数K≤1×10-7厘米/秒；其余部分为简单防渗区，仅进行地面硬化。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发生态环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发生态环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发生态环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收并公示。
五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、十团昌安镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年9月10日

抄送：十团昌安镇、生态环境保护综合行政执法支队、新疆创青晨环保科技有限公司
第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年9月18日印发


