








师市环审〔2026〕67号

关于阿拉尔市昌瑞格泰塑料制品有限公司
塑料制品加工建设项目生态环境影响
报告书的批复

阿拉尔市昌瑞格泰塑料制品有限公司：
你单位报送的《关于送审阿拉尔市昌瑞格泰塑料制品有限公司塑料制品加工建设项目生态环境影响报告书的请示》及《阿拉尔市昌瑞格泰塑料制品有限公司塑料制品加工建设项目生态环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于八团九连，用地性质为工业用地，占地面积为22162m2。东侧隔50米空地为一般农田，南侧为机耕道路，隔路为一般农田，西侧为通团公路，隔路为一般农田，北侧为现状道路，隔路为空置房屋、庭院。项目区中心地理位置坐标为东经80°53′33.6″，北纬40°34′12.92″。该项目建设内容为新建2条造粒生产线、4条滴灌带生产线、1条90软带生产线、10条地膜生产线。建成后年处理废旧滴灌带2000吨、废旧地膜5000吨、废旧90软带200吨，年生产再生颗粒6634吨、滴灌带2800吨、地膜10000吨、新90软带300吨。项目总投资3600万元，其中环保投资451万元，占总投资的12.53%。
二、根据新疆泽惠广茂环保科技有限公司编制的《报告书》评价结论及兵团环境工程评估中心出具的技术评估意见（兵环评估〔2026〕73号），该项目属于橡胶和塑料制品业项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告书》结论。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告书提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。
（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为熔融造粒、滴灌带、软带及地膜生产工序废气。1#规划厂房熔融造粒工序废气、2#规划厂房滴灌带、软带生产工序废气，3#和4#规划厂房地膜工序废气分别经集气罩+软帘负压收集，通过“布袋除尘器+活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置”处理，废气中非甲烷总烃、颗粒物排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表4排放限值要求；臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求（2000无量纲）要求后，通过4根15米高排气筒（DA001-DA004）排放。
通过采取各生产车间全封闭设计；废旧塑料堆放在半封闭的原料堆场；破碎采用湿法破碎；加强车间通风换气，厂区加强绿化等措施，确保厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值要求；厂界颗粒物及非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）（GB31572-2015）表9排放限值要求，臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界二级排放限值要求。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是清洗废水、冷却水和生活污水。清洗废水经三级沉淀池沉淀后循环利用；冷却水经循环冷却系统处理后循环使用；生活污水经化粪池处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求后，采用吸污车吸运至八团城镇污水处理厂处理。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为破碎机、挤出机、搅拌机等设备在运行时产生的噪声。通过选择先进可靠的低噪声机械设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接、在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固体废物主要为废弃润滑油、废弃液压油、废油桶、含油抹布及手套、废活性炭、废催化剂等危险废物；半封闭堆棚分拣杂质、沉淀池底泥、废滤网、塑料废渣、残次品及边角废料等一般固体废物以及生活垃圾。各类危险废物分类分区暂存于危险废物贮存库，定期交由有危险废物处置资质的单位回收处置，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和管理危险废物贮存库。分拣杂质收集后暂存于厂区一般固体废物暂存间，定期委托环卫部门清运处置；
沉淀池底泥干化后拉运至第一师阿拉尔市固体废物填埋场填埋处理；塑料废渣、残次品及边角废料回收后全部回用于造粒工序；废滤网暂存于一般固体废物暂存间，收集后定期外售废品收购站；生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处理。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目厂区划分重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。危险废物贮存库为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设；一般防渗区为化粪池、清洗池、沉淀池、一般固废间、生产车间地面等区域，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒”；厂区道路、办公生活区为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告书》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发生态环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发生态环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发生态环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。
七、八团塔门镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。


第一师阿拉尔市生态环境局
2026年9月10日
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抄送：八团塔门镇，生态环境保护综合行政执法支队，新疆泽惠广茂环保科技有限公司
第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年9月18日印发
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