








师市环审〔2026〕69号

关于阿拉尔市五团沥青仓储库项目生态环境
影响报告表的批复

新疆高路利华沥青科技有限责任公司：
你单位报送的《关于送审阿拉尔市五团沥青仓储库项目生态环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市五团沥青仓储库项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于五团铁路专用线旁，占地面积67700平方米。项目东侧、南侧为棉田，西侧为铁路卸货场及铁路专用线，中心地理位置坐标为东经80°49′15.477″，北纬41°18′25.994″。项目建设内容为12座5000立方米、4座500立方米、18座300立方米的立式固定顶沥青储罐，1条SBS聚合物改性沥青生产线，1台3吨/小时燃油导热油锅炉，配套建设相应公用辅助工程。项目年周转石油沥青6万吨、年产 SBS聚合物改性沥青混合物0.5万吨。项目总投资100万元，其中环保投资100万元，占总投资的100%。
二、根据新疆东创环保工程咨询有限责任公司编制的《报告表》评价结论和兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2026〕69号），该项目属于非金属矿物制品业、装卸搬运和仓储业，主体工程及辅助工程已于2019年10月建成，本次为补做环评，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。
（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为改性沥青废气、导热油炉燃烧废气、沥青储罐呼吸、卸油池、柴油储罐、装卸车及改性沥青生产工序逸散的废气。改性沥青废气经“电捕焦油器＋活性炭吸附”处理，废气中颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求后，通过1根15米高排气筒（DA001）排放；导热油炉废气经“低氮燃烧装置”处理，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃油锅炉限值要求后，通过1根11米高的排气筒（DA002）排放。
通过采取对沥青储罐和柴油储罐安装“固定顶罐+呼吸阀+液压安全阀”装置；卸油池和改性沥青生产设备为全密闭，卸料口设置侧吸式集气罩等措施，确保厂界颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃、二氧化硫无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值要求；厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为生活污水。生活污水经“预处理＋AO＋消毒＋膜过滤”一体化污水处理设施处理，须满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准限值要求后，回用于厂区绿化及洒水降尘。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为导热油炉、输油泵、高速剪切泵等各种设备运行过程中产生的噪声。通过合理布局各产噪设备，选用低噪声变频技术低转速电机、弹性基座，采用全封闭彩钢板结构隔声；定期维护设备，使之处于良好的运行状态等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为废润滑油、废润滑油包装桶、废活性炭、废电捕焦油、废导热油等危险废物；废包装材料等一般固体废物和生活垃圾。危险废物收集后分类暂存于危险废物贮存点，定期交由资质单位处置，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和管理危险废物贮存点。废包装材料暂存于一般固体废物暂存间，定期外售综合利用，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗区为沥青、柴油、导热油储罐区、卸油池、危险废物贮存点、应急事故池，危险废物贮存点、应急事故池须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求；其他重点防渗区域防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6米，K≤1×10-7厘米/秒；一般防渗区为生产车间、材料库房、一般固体废物暂存间，防渗等级为等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒；办公楼、门卫、厂区道路、绿化用地等其他区域为简单防渗区，采取一般地面硬化的措施。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发生态环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发生态环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发生态环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。
七、五团沙河镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。


第一师阿拉尔市生态环境局
2026年9月10日
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抄送：五团沙河镇，生态环境保护综合行政执法支队，新疆东创环保工程咨询有限责任公司
第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年9月18日印发
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