








师市环审〔2026〕70号

关于阿拉尔市金通农业科技有限公司烘干塔
建设项目生态环境影响报告表的批复

阿拉尔市金通农业科技有限公司：
你单位报送的《关于送审阿拉尔市金通农业科技有限公司烘干塔建设项目生态环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市金通农业科技有限公司烘干塔建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]一、该项目位于7团5连，用地性质为设施农用地，西南侧约50m处为居民用房，西北侧为农田，东北侧为废弃民房，东南侧为五连连部。项目区中心地理位置坐标为东经80°41′18.995″，北纬40°36′35.777″。项目建设内容主要为烘干塔一座，同步建设多级烘干、冷却、装卸粮、4吨/小时生物质热风炉、废气处理等配套设施，占地面积2000m2；成品库、办公生活区租用阿拉尔市惠丰投资有限责任公司闲置库房、办公室，总占地面积共7225m2。项目总投资为500万元，其中环保投资38.2万元，占总投资的7.64％。
二、根据爱建信达工程咨询有限公司编制的《报告表》评价结论和专家意见，该项目属于热力生产和供应工程，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。
三、你单位在项目运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）认真落实施工期生态环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。
（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为热风炉废气、过筛和清理废气、烘干废气、生物质颗粒及灰渣储运粉尘及玉米籽粒输送、入库粉尘。热风炉废气经“旋风除尘+袋式除尘+低氮燃烧”处理，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度须满足《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中污染物排放浓度限值要求（颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3），林格曼黑度须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准后，通过一根15m高排气筒（DA001）排放。
通过采取玉米过筛和清理时控制落差，封闭式筛分，生物质颗粒袋装储存于库房内，燃料现用现买，不长期储存，运输车辆采取篷布遮盖，灰渣全部密闭袋装外售作为有机肥综合利用，禁止散装运输；减少籽粒装卸、入库次数，减少倒运次数，籽粒输送、入库输送带封闭；厂区定期洒水降尘等措施，确保厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准限值。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是生活污水。生活污水经化粪池处理，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，由5连连部定期统一清理拉运至七团城镇生活污水处理厂处理。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为烘干设备、风机、清粮机等生产设备在运行时产生噪声。通过对产噪设备底座加减振垫、风机进出口管道上安装消声器，风机进出口处用柔性接头等措施加以控制；物料运输环节合理选择运输线路，避绕沿途敏感目标等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为废润滑油、废油桶等危险废物；除尘灰、热风炉炉渣、生物质颗粒包装袋、废布袋、玉米皮、不合格品、杂质等一般工业固体废物以及生活垃圾。废润滑油、废油桶暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处理，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和管理危险废物贮存点。除尘灰、热风炉炉渣收集后暂存于储灰罐中，作为有机肥综合利用；生物质颗粒包装袋、除尘器废布袋统一收集后外售至废品回收站；玉米皮、不合格品、杂质等通过编织袋封闭包装储存后作为饲料定期外售给当地养殖户综合利用；生活垃圾收集后，由环卫部门定期统一清运。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目厂区划分为重点防渗区、一般防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。危废贮存点为重点防渗区，防渗须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求；生产区、晾晒场、厂区道路为一般防渗区，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒”。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发生态环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发生态环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发生态环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。
七、七团玛滩镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。


第一师阿拉尔市生态环境局
2026年9月10日
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抄送：七团玛滩镇，生态环境保护综合行政执法支队，爱建信达工程咨询有限公司。
第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年9月18日印发
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