
师市环审〔2026〕71号
关于阿拉尔市中泰纺织科技有限公司浆粕车间木质素及黑液装置改造项目生态环境影响

报告表的批复

阿拉尔市中泰纺织科技有限公司：

你单位报送的《关于审批阿拉尔市中泰纺织科技有限公司浆粕车间木质素及黑液装置改造项目生态环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市中泰纺织科技有限公司浆粕车间木质素及黑液装置改造项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区化工Ⅰ区特种纤维产业区，厂址中心地理位置坐标为东经81°12′50.992″，北纬40°36′27.938″，占地面积为4963.40平方米。项目建设内容为2座黑液贮存池、2套黑液浓缩蒸发系统和3套浓液喷雾干燥系统，辅助工程、储运工程均依托既有工程。项目建成后年产木质素溶液12.0384万吨、木质素干粉6.0192万吨。项目总投资5000万元，其中环保投资300万元，占总投资的6%。

二、根据新疆化工设计研究院有限责任公司编制的《报告表》评价结论及兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2026〕71号），该项目属于危险废物（不含医疗废物）利用及处置项目，已于2016年建成，本次为补做环评，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运行管理中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为热风炉及喷雾干燥废气、蒸发浓缩装置废气。热风炉及喷雾干燥废气经“旋风分离器组+水膜除尘器”处理，废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值要求后，通过3根28米高排气筒（DA001-DA003）排放。蒸发浓缩装置废气经“二级活性炭”处理装置处理，废气中氨、硫化氢、臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准限值要求后，通过1根15米高的排气筒（DA004）排放。

通过采取黑液池及硫酸稀释调节装置全封闭；喷雾干燥车间全密闭；蒸发浓缩系统管道、阀门密闭；车辆行驶区域及厂区道路全部硬化并安装自动门，及时清扫、定期洒水，控制厂内运输车辆速度，加强厂区绿化等措施，确保厂界颗粒物、硫酸雾无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建限值要求。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为地面冲洗废水、设备清洗废水、水膜除尘废水、蒸发浓缩冷凝水。地面冲洗废水、设备清洗废水经粘胶纤维厂区污水处理站处理（处理工艺为预处理+水解酸化+好氧生化+高级氧化+深度沉淀），须满足《棉浆粕和粘胶纤维工业水污染物排放标准》（DB654349-2021）表1中的“远期排放限值-直接排放”限值要求后，进入中泰生态环保暂存池综合利用。水膜除尘废水回用于该项目蒸发浓缩生产线。蒸发浓缩冷凝水回用于既有项目棉浆粕生产线。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为风机、水泵、废气处理设备，热风炉，蒸发器、冷凝器等设备运行产生的噪声。通过合理布局各产噪设备，选用先进可靠的低噪声设备；将噪声设备置于厂房内；对各类泵、风机等噪声强度较大的设备加装隔声罩，采取基础减振措施；加强厂区周围及厂内绿化等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为废活性炭、废润滑油等危险废物。项目依托既有项目已建的危险废物贮存库，各类危险废物分类分区暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的危险废物经营单位处置。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设和管理危险废物贮存库。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。重点防渗区为黑液池、黑液罐区、硫酸罐区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6米，渗透系数K≤1.0×10-7厘米/秒；一般防渗区为生产装置区，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数K≤1×10-7厘米/秒；简单防渗区为厂区其他区域，采取一般地面硬化。

落实地下水、土壤污染监控计划和风险防范措施，避免对地下水和土壤环境造成污染。在项目区地下水上游、下游、厂区内各布设1个监测井，对地下水水质进行跟踪监测，监测频次不少于每1年监测一次；在项目区生产车间附近下风向布设1个土壤表层监测点，每年监测1次。监测因子为pH、砷、镉、铬（六价）、铜、汞、镍、铅，当发生泄漏事故时，须加密监测。

（七）严格落实各项污染源和生态环境监测计划。建立污染源台账制度。按照《生态环境监测条例》《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102-2020）、《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》（HJ 1139-2020）的相关要求，定期开展自行监测，保存原始监测记录，定期向公众公布污染物排放监测结果。按规定在排气筒DA001-DA003安装连续在线监测设施，对氮氧化物开展自动监测，并与生态环境部门在线监测平台联网。

（八）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发生态环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发生态环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发生态环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收并公示。

五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求做好自行监测。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《经济技术开发区管理条例》，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年9月10日

抄送：阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队，新疆化工设计研究院有限责任公司
第一师阿拉尔市生态环境局                    2026年9月18日印发


