

关于S654线五团-G219公路工程项目生态

环境影响报告表的批复

第一师交通运输事业发展中心：

你单位报送的《关于送审S654线五团-G219公路工程项目生态环境影响报告表的请示》及《S654线五团-G219公路工程项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：
该项目起点位于G3012线五团互通匝道收费站平交口，与S654线（一级公路）顺接，终点位于X306线与G219线温昭公路（二级公路）交叉口K242+005处。线路起点地理位置坐标为东经80°47′37.961″，北纬41°25′32.512″，终点地理位置坐标为东经80°45′9.393″，北纬41°33′29.60″。项目为改扩建工程，采用二级公路技术标准，路线全长15.954千米，设计时速为80千米/小时，路基宽度16.5米，配套建设沥青混合料拌合站、水稳拌合站、水泥混凝土拌合站各1座。项目共设置涵洞7道，平面交叉2处，管线交叉5处。项目总投资12585.2112万元，其中环保投资464万元，占总投资的3.68%。
二、根据新疆交投生态有限责任公司编制的《报告表》评价结论及专家意见，该项目属于等级公路项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

施工前要按国家和自治区规定办理相关手续。严格林地管理，杜绝未批先占、少批多占。项目砍伐树木、占用草地等补偿费用按照有关补偿相关法规、办法进行货币补偿。工程征占地范围内的保护植物要征得林草部门的同意，办理相关手续，进行补偿和恢复。

三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感区满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实生态保护和防沙治沙措施。加强对施工人员的宣传教育和施工期机械、车辆行驶路线的管理，划定明确的施工范围和行驶路线，严格控制施工占地，严禁越界施工和偏离施工便道活动；施工生产区、公路沿线等设置警示标牌，以减小施工活动对公路周围耕地、农作物、植被和动物栖息地的影响；对擅自越过施工禁入区红线的施工人员进行严肃处理和教育，追究施工单位及施工人员责任。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目废气主要为施工期扬尘、机械尾气、拌合站废气、水泥筒仓卸料废气和骨料烘干废气。混凝土及水稳拌合站设置为全封闭式，骨料上料粉尘经集气罩+布袋除尘器处理，废气中颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放限值后，通过一根15m（DA001）排气筒排放。水泥筒仓卸料废气经仓顶自带脉冲式布袋除尘器处理后，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）（含2025年修改单）中表1排放限值要求后，通过三根15m（DA002-DA004）排气筒排放；骨料烘干废气经布袋除尘器处理后通过一根15米高（DA005）的排气筒排放。沥青拌合站废气经“高温布袋除尘器+电捕焦油器+二级活性炭吸附”处理，废气中颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘及非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求后，通过一根15米高的排气筒（DA006）排放。

通过采取加强施工场地监管，禁止散装运输，其他易飞扬的细颗粒散体材料严密遮盖，运输时遮盖篷布，堆场设置围挡，定期洒水；骨料堆场封闭并设水雾喷淋，选用低能耗、低污染排放的施工机械车辆；加强机械、车辆的维护和管理，降低施工机械尾气排放量；进出车辆进行限速等措施，确保施工场地扬尘、施工机械废气中颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值要求。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目施工期废水主要为混凝土、水稳、沥青拌合站搅拌过程中产生的废水，预制构件养护废水，施工车辆、机械冲洗废水及生活污水。施工期生产废水经三级沉淀池沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至五团（沙河镇）城镇污水处理厂处理。施工结束后，拆除相关设施，恢复施工迹地。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目噪声主要为施工噪声和运营期交通噪声。施工期选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备加装减振机座，固定强噪声源加装隔音罩，禁止在同一时间集中使用大量的动力机械设备；合理安排施工运输车辆的行驶路线和行驶时间；在沿线声环境敏感点附近设置禁止鸣笛、限速标志牌和围挡，禁止夜间施工作业。采取以上措施后，施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。

运营期加强对敏感点的噪声跟踪监测，根据监测结果及时增补和强化噪声防治措施。通过采取加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在通过噪声敏感点路段规定禁鸣、限速，控制交通噪声，种植复合型绿化林带；定期养护路面、维持路面平整，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声等措施，确保道路边界外35米内区域的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求、35米外区域的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处置和分类利用措施。该项目施工期固体废物主要有废活性炭、废机油、废机油桶、废焦油等危险废物；施工期建筑垃圾、废弃土石方、沉淀池沉渣、除尘器收尘灰、废旧沥青等一般固体废物和生活垃圾。废活性炭、废机油、废机油桶、废焦油暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的危险废物经营单位处置。施工建筑垃圾进行回收利用，废弃土石方运至弃土场消纳，沉淀池沉渣定期清掏后回用于生产或用于路基填筑，布袋除尘器除尘灰收集后回用于生产；生活垃圾集中收集，定期拉运至生活垃圾填埋场。
（六）严格落实环境风险防范措施。危险化学品车辆上路必须事先通知公路管理处，接受上路安全检查；依据国务院发布的《危险化学品安全管理条例》，运输危险化学品须持有公安部门颁发的运输许可证、驾驶员执照及保安员证书；从事危险化学品货物运输的车辆，必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角旗；禁止车辆超载；建立道路运输在线监控系统，危险品车辆一旦发生事故，第一时间启动应急措施；加强道路管控，限制通行车辆随行人员及司机的活动范围，减少对河流、渠道等的影响；运载有毒、有害危险品的车辆上路必须按国家相关规定报有关管理部门。制定突发生态环境事件应急预案，落实各项应急环境管理措施以及环境风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收并公示。
五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、师市交通运输局做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。
第一师阿拉尔市生态环境局

2026年10月26日

抄送：师市交通运输局，生态环境保护综合行政执法支队，新疆交投生态有限责任公司
第一师阿拉尔市生态环境局                  2026年10月27日印发






师市环审〔2026〕74号













