








师市环审〔2026〕75号

关于阿拉尔市至诚银塑农业科技有限公司第一师七团采棉机打包膜及其它塑料产品加工
建设项目生态环境影响报告表的批复

阿拉尔市至诚银塑农业科技有限公司：
你单位报送的《关于送审阿拉尔市至诚银塑农业科技有限公司第一师七团采棉机打包膜及其它塑料产品加工建设项目生态环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市至诚银塑农业科技有限公司第一师七团采棉机打包膜及其它塑料产品加工建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于七团6连，用地性质为工业用地，占地面积为13333m2。项目区东北侧为空地、东南侧为空地、西南侧为空地、西北侧隔空地为G580国道。项目区中心地理位置坐标为东经80°37′9.578″，北纬40°35′40.731″。该项目建设内容为建设加工厂房、综合用房及基础配套设施，购置挤吹膜机等加工设备。建成后年产4000t采棉机打包膜。项目总投资2500万元，其中环保投资52万元，占总投资的2.08%。
二、根据阿克苏地区新地矿产资源开发有限责任公司编制的《报告表》评价结论和专家意见，该项目属于橡胶和塑料制品业项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。
（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为熔融挤出废气、吹塑成型废气、投料粉尘、冷却定型废气及涂胶和烘干固化废气以及食堂油烟。熔融挤出废气、吹塑成型废气通过集气罩收集后输送至“活性炭吸附浓缩-活性炭吸附浓缩-CO催化燃烧装置”处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，废气中非甲烷总烃排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）表4排放限值要求；臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求（2000无量纲）要求后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。食堂油烟经油烟净化处理装置处理，须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2小型规模限制要求后，通过排烟管道排放。
通过采取生产车间全封闭设计、VOCs废气收集处理系统；对生产车间及投料设施定期洒扫；加强车间通风换气，厂区加强绿化；采取油烟净化器等措施，确保厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1排放限值要求；厂界颗粒物及非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（含2024年修改单）（GB31572-2015）表9排放限值要求，臭气浓度无组织排放要求执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1排放限值要求。
（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是食堂污水、生活污水。食堂污水经油水分离器处理后，与生活污水一并排入化粪池暂存，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求后，定期拉运至七团城镇污水处理厂集中处理。
（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为吹膜机、涂布机、复膜机等设备在运行时产生的噪声。通过选择先进可靠的低噪声机械设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接、在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带等措施，确保西北侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，其他厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固体废物主要为废机油、废油桶、废过滤棉、废活性炭等危险废物；废薄膜、边角料、废包装袋、废催化剂等一般固体废物以及生活垃圾。各类危险废物分类分区暂存于危险废物贮存库，定期交由有危险废物处置资质的单位回收处置，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和管理危险废物贮存库。废薄膜、边角料、废包装袋等一般固体废物暂存于厂房内，集中收集后外售；废催化剂由厂家回收后统一处理后再利用，进行贵金属提炼；生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处理。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目厂区划分重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。危废暂存间为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设；一般防渗区为1#厂房、化粪池、消防水池，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒”；综合用房等其他区域为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发生态环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发生态环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发生态环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。
七、七团玛滩镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。


第一师阿拉尔市生态环境局
2026年10月26日










[bookmark: _GoBack]


抄送：七团玛滩镇，生态环境保护综合行政执法支队，阿克苏地区新地矿产资源开发有限责任公司
第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年10月27日印发
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