








师市环审〔2026〕76号

关于阿拉尔中意高性能复合材料制品加工建设项目生态环境影响报告表的批复
[bookmark: _GoBack]
中意新材料（阿拉尔）有限公司：
你单位报送的《关于送审阿拉尔中意高性能复合材料制品加工建设项目生态环境影响报告表的请示》及《阿拉尔中意高性能复合材料制品加工建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于五团沙河镇五团融合区8#厂房，占地面积为3839.19m2。项目区北侧为空置厂房，南侧为新疆联塑科技发展有限公司库房，西侧隔道路为新疆玉尔衮酒业有限公司，东侧为新疆联塑科技发展有限公司管业堆场。项目区中心地理位置坐标为东经80°46′19.278″，北纬41°22′17.864″。该项目建设内容为租赁厂房一栋，建设连续缠绕玻璃钢管道生产线1条及配套附属设施。项目建成后，年产连续缠绕玻璃钢夹砂管10000吨。项目总投资1000万元，其中环保投资51万元，占总投资的5.1%。
二、根据新疆绿维环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论及兵团环境工程评估中心出具的技术评估意见（兵环评估〔2026〕80号），该项目属于玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造项目，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。
三、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：
（一）认真落实施工期生态环境保护和防沙治沙措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理和水土保持、防沙治沙等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。
（二）严格落实大气污染防治措施。该项目运营期产生的废气主要为缠绕固化工序废气、切割修整产生的粉尘。缠绕固化工序废气通过一体化设备顶端自带“密闭集气罩+软帘负压收集”，经“预过滤装置（初效过滤棉+金属丝网除雾）+活性炭吸附/脱附+催化燃烧（电加热）”装置处理后，废气中非甲烷总烃、苯乙烯排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表4排放限值要求，臭气浓度排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求后，通过1根15米高的排气筒（DA001）排放。切割修整废气经“集气罩+布袋除尘器”处理，废气中颗粒物排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表4排放限值要求后，通过1根15米高的排气筒（DA002）排放。
通过采取选用全封闭生产车间，定期洒水降尘；原辅材料密闭储存及输送；加强厂区绿化等措施，确保厂界颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值要求；厂界苯乙烯、臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值要求；厂区内非甲烷总烃可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1限值要求。
（3） 严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要是试压废水和生活污水。试压废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排；生活污水经市政污水管网排入五团沙河镇污水处理厂处理。
（4） 严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为树脂搅拌及输送系统、缠绕机、修整机等生产设备及进出车辆产生噪声。通过合理布局各产噪设备，选择先进可靠的高效低噪设备，定期维护，确保设备运行状态良好；对高噪声设备采取安装减振垫并将其设置在厂界最远位置，利用墙壁隔绝和吸收噪声；厂区周边设置绿化带等措施。确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
（5） 严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固体废物主要为废催化剂、废活性炭、废液压油、废润滑油、废弃含油抹布、废过滤棉、废劳保用品、废油桶、废包装桶等危险废物；废包装材料、不合格产品、边角料、除尘灰、废滤袋、沉淀池污泥等一般固体废物以及生活垃圾。各类危险废物分类分区暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质的单位回收处置，严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和管理危险废物贮存点。废包装材料、不合格产品、边角料集中收集暂存于一般固体废物暂存间，定期外售综合利用；除尘灰回用于生产；废滤袋、沉淀池污泥交由一般固废处置单位进行处置；生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处理。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。项目厂区划分重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。危险废物贮存点为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行建设；一般防渗区为一般固体废物暂存间、原料库等区域，防渗要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5米，K≤1×10-7厘米/秒”；厂区道路、绿化用地为简单防渗区，采取一般性的地面硬化措施。
（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发生态环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发生态环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发生态环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。
五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。
六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求制定自行监测制度。
七、五团沙河镇积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。


第一师阿拉尔市生态环境局
2026年10月26日





















抄送：五团沙河镇，生态环境保护综合行政执法支队，新疆绿维环保科技有限公司
第一师阿拉尔市生态环境局                   2026年10月27日印发
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