
师市环审〔2026〕68号
关于阿拉尔市水刺非织造布产业园配套设施

项目生态环境影响报告表的批复

阿拉尔市新鑫国有资本投资运营（集团）有限责任公司：

你单位报送的《关于送审阿拉尔市水刺非织造布产业园配套设施项目生态环境影响报告表的请示》及《阿拉尔市水刺非织造布产业园配套设施项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于阿拉尔经济技术开发区纺织服装产业片区阿拉尔市水刺非织造布产业园预留用地，占地面积为1200平方米（不新增用地），项目区东侧为产业园厂房，南侧为产业园施工队工棚，西侧为西环路，北侧为绿源路。项目中心地理位置坐标为东经81°09′58.278″，北纬40°35′15.167″。项目建设内容为新建一栋储存量100吨的双氧水仓库（主要包括罐区、装卸区以及回车场）及配套输送管道、给排水、消防、电气等附属设施。项目总投资200万元，其中环保投资23.7万元，占总投资的11.85%。

二、根据乌鲁木齐巍创节能环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论及兵团环境工程评估中心对《报告表》的技术评估意见（兵环评估〔2026〕72号），该项目属于危险品仓储项目，在符合产业政策、选址符合《阿拉尔经济技术开发区总体规划（2024-2035）》《阿拉尔经济技术开发区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、你单位在项目建设和运行管理中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）认真落实施工期环境保护措施。做好施工过程中的降噪、防尘、施工固废清理等生态环境保护措施，妥善处置施工废弃物、生活垃圾及生活污水。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工机械设备和运输车辆产生的废气。通过规范施工营地，施工区域设置围栏；施工器械、建筑材料按固定场分类停放和堆存；运输及堆放砂石料、建筑材料等易起尘的材料时必须加盖篷布，防止散落而形成尘源；物料、渣土或废弃物采用密闭方式输送，不得凌空抛撒；合理安排施工计划，施工场地、施工道路扬尘采取洒水和及时清扫；加强路面养护，控制车速等措施，确保废气中颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。项目运营期无生产废气产生。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目运营期产生的废水主要为喷淋废水。喷淋废水经围堰内集水沟收集后储存于5立方米的循环水池循环使用，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。该项目运营期产生的噪声主要为卸车泵、输送泵、集水坑泵、空压机等设备运行产生的噪声。通过选用低噪声施工机械设备，加强施工机械的维修、管理，使用减振座垫与隔声装置；合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械作业时间，并安置于单独工棚内；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声等措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目运营期固废主要为废机油、废油桶等危险废物。项目依托既有项目已建的危险废物贮存库，各类危险废物分类分区暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质的危险废物经营单位处置。严格执行危险废物转移联单制度，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设和管理危险废物贮存库。
（六）严格落实地下水和土壤污染防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，将厂区划分为一般防渗区、简单防渗区。一般防渗区为储罐区、集水沟，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5米，渗透系数K≤1×10-7厘米/秒；简单防渗区为双氧水卸车区、道路及其他空地，采取一般地面硬化。

（七）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发生态环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发生态环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发生态环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收并公示。

五、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依法申领或变更排污许可，按照排污许可要求做好自行监测。

七、阿拉尔经济技术开发区按照《经济技术开发区管理条例》，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。
如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年9月10日

抄送：阿拉尔经济技术开发区，生态环境保护综合行政执法支队，乌鲁木齐巍创节能环保科技有限公司
第一师阿拉尔市生态环境局                    2026年9月18日印发


