

关于兵地融合发展库沙新拜产业园库车工业园安业路建设项目生态环境影响报告表的

批复
兵地融合发展库沙新拜产业园城镇和生态保护中心：
你单位报送的《关于送审兵地融合发展库沙新拜产业园库车工业园安业路建设项目生态环境影响报告表的请示》及《兵地融合发展库沙新拜产业园库车工业园安业路建设项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市库沙新拜产业园库车工业园，总占地面积18.5015hm2。建设内容为新建城市主干路1条及配套基础设施，道路全长约4.37km，红线宽度为40m。起点坐标为东经83°5′14.653″，北纬41°42′49.963″，终点坐标为东经83°6′23.496″，北纬41°40′34.906″；项目总投资19400万元，其中环保投资749万元，占总投资的3.86%。

二、根据新疆信和环宇环保工程技术咨询有限公司编制的《报告表》评价结论及专家意见，该项目属于城市道路，在符合产业政策、选址符合国土空间规划等相关规划的前提下，从环境保护的角度，我局原则同意《报告表》结论。

三、项目施工前须完成落实的工作。本项目总用地面积18.5015hm2，其中耕地11.9320hm2，园地3.7199hm2，林地0.6379hm2，其他农用地0.4143hm2，建设用地1.7974hm2。你单位需严格按照国家规定办理相关手续，严格耕地、林地、湿地的管理，杜绝未批先占、少批多占。按照占补平衡原则补偿占用的耕地。项目砍伐树木、占用草地等补偿费用按照有关补偿法规、办法进行补偿。工程征占地范围内的保护植物要征得林草部门的同意，办理相关手续，进行补偿和恢复。
四、你单位在项目建设和运营中，应严格执行有关环境质量标准和污染物排放标准，认真、全面落实报告表提出的各项环保对策措施和要求，确保污染物达标排放和各环境敏感点满足相应功能要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实生态环境保护和防沙治沙措施。在施工过程中，加强对施工人员的宣传教育，增强施工人员对林地的保护意识。加强施工管理，科学合理施工，严格落实各项对河流、野生动植物保护等生态环境保护措施，减少水土流失，杜绝对工程用地范围以外的不良影响。在路基构筑工程等施工完成后，应及时对施工中破坏、扰动的地面平整后恢复原有地貌，防风固沙，涵养水分，减少水土流失的发生。

（二）严格落实大气污染防治措施。该项目施工期产生的废气主要为施工机械、运输车辆废气、工程施工扬尘、材料堆场扬尘以及沥青铺设过程中产生的沥青烟。通过采取密闭围挡、洒水抑尘、车辆冲洗、缩短沥青铺设工期、加强施工车辆运行管理及维护保养，确保无组织排放扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。做好沥青烟气防治工作，外购沥青采取封闭运输，在沥青路面铺设过程中严格注意控制沥青的温度，及时摊铺作业并压实，减小沥青铺滩时产生的沥青烟对周边大气环境的污染。

（三）严格落实水污染防治措施。该项目施工期产生的废水主要为施工机械设备、车辆及地面冲洗废水和施工人员生活污水。施工机械设备、车辆及地面冲洗废水经隔油沉淀池预处理后进入施工区废水处理设施处理，须满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）水质标准后，回用于场地、道路冲洗和洒水、出入工区车辆冲洗；施工人员生活污水依托租住民房附近公共设施收集处置。施工完毕后，及时清理施工现场的残留物，拆除沉淀池等临时建筑并平整土地。

（四）严格落实噪声污染防治措施。项目施工期的噪声源主要来自筑路机械噪声、车辆运输噪声。通过设置施工围挡，合理安排施工时间，选用低噪声施工机械等措施，确保施工噪声排放满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。

运营期加强对敏感点的噪声跟踪监测，根据监测结果及时增补和强化噪声防治措施。通过采取加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，在通过噪声敏感点路段规定禁鸣、限速，控制交通噪声，种植复合型绿化林带；定期养护路面、维持路面平整，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声等措施后，确保道路边界外35米内区域的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求、35米外区域的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
（五）严格落实固体废物分类处置措施。该项目施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾、弃土、沉砂池泥沙。建筑垃圾不能回用部分运至周边固体废物填埋场；挖方等优先自身回用；生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运处置。

（六）加强项目环境风险防范。建立严格的环境风险管理制度，认真落实《报告表》提出的各项风险防范措施；制定相关应急预案，编制《突发生态环境事件应急预案》报生态环境主管部门备案，定期开展环境风险应急培训和突发生态环境事件应急演练，有效防控环境风险。一旦发生突发生态环境事件，立即启动应急预案，采取有效措施控制、减轻或消除对大气、土壤、地下水环境的污染。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、根据《中华人民共和国生态环境法典》等相关环保法律法规的规定，若项目性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变化的，应依法重新报批环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

七、兵地融合发展库沙新拜产业园积极发挥政府职能，做好该项目环境保护管理工作，师市生态环境保护综合行政执法支队做好该项目的抽查及日常监督管理工作。

如你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向阿拉尔市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向阿拉尔垦区人民法院起诉。

第一师阿拉尔市生态环境局

2026年10月26日

抄送：兵地融合发展库沙新拜产业园，生态环境保护综合行政执法支队，新疆信和环宇环保工程技术咨询有限公司
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